SECTION 04 21 00

CLAY MASONRY UNITS

Display hidden notes to specifier. (Don't know how? Click Here) 
 Copyright 2011 -  2022 ARCAT, Inc. - All rights reserved

PART 1    GENERAL
1.1	SECTION INCLUDES
A.	Clay masonry units.
B.	Accessories including reinforcement, anchorage, flashing, etc.
C.	Cleaning exposed, new, or existing clay masonry units.
1.2	RELATED SECTIONS
A.	Section  - . 
B.	Section 01 30 00 - Administrative Requirements.
C.	Section 04 05 13 - Masonry Mortaring.
D.	Section 04 21 13.13 - Brick Veneer Masonry.
E.	Section 04 01 00 - Maintenance of Masonry.
F.	Section 05 12 13 - Architecturally-Exposed Structural Steel Framing.
G.	Section 05 21 13 - Deep Longspan Steel Joist Framing.
H.	Section 05 50 00 - Metal Fabrications.
I.	Section 06 10 00 - Rough Carpentry.
J.	Section 07 19 13 - Acrylic Water Repellents.
K.	Section 07 62 00 - Sheet Metal Flashing and Trim.
L.	Section 07 84 13 - Penetration Firestopping.
M.	Section 07 90 00 - Joint Protection.
N.	Section 08 50 00 - Windows.
O.	Division 15 - Appropriate sections for Fireplace and Chimney Flue accessories.
1.3	REFERENCES
A.	ASTM International (ASTM):
1.	ASTM A36 - Standard Specification for Carbon Structural Steel.
2.	ASTM A82 - Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
3.	ASTM A153/A153M - Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.
4.	ASTM A615/A615M - Standard Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement.
5.	ASTM A616 - Standard Specification for Rail-Steel Deformed and Plain Bars for Concrete Reinforcement.
6.	ASTM A617 - Standard Specification for Axle-Steel Deformed and Plain Bars for Concrete Reinforcement.
7.	ASTM A666 - Standard Specification for Austenitic Stainless Steel Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar.
8.	ASTM A775 - Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars.
9.	ASTM A996 - Standard Specification for Rail-Steel and Axle-Steel Deformed Bars for Concrete Reinforcement.
10.	ASTM A1008 - Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable.
11.	ASTM B370 - Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction.
12.	ASTM C62 - Standard Specification for Building Brick (Solid Masonry Units Made From Clay or Shale)
13.	ASTM C67 - Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile.
14.	ASTM C216 - Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made from Clay or Shale).
15.	ASTM C1261 - Standard Specification for Firebox Brick for Residential Fireplaces.
16.	ASTM D1056 - Standard Specification for Flexible Cellular Materials Sponge or Expanded Rubber.
B.	American National Standards Institute (ANSI):
1.	ANSI A41.1 Building Code Requirements for Masonry
2.	ANSI A41.2 Building Code Requirements for Reinforced Masonry
1.4	DESIGN / PERFORMANCE REQUIREMENTS
A.	Conform to ANSI A41.1 Building Code Requirements for Masonry, ANSI A41.2 Building Code Requirements for Reinforced Masonry or equivalent sections of the applicable Code.
1.5	SUBMITTALS
A.	Submit under provisions of Section 01 30 00 - Administrative Requirements.
B.	Product Data: Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:
1.	Preparation instructions and recommendations.
2.	Storage and handling requirements and recommendations.
3.	Installation methods.
C.	Verification Samples: Furnish not less than five individual brick as samples, showing extreme variations in color and texture.
D.	Manufacturer's Certificates: Test reports to certify products meet or exceed specified requirements.
E.	Qualification Data for Firms and Persons specified in "Quality Assurance" Article Demonstrating capabilities and experience. 
1.	Completed Projects List: Include project names, addresses, telephone numbers, names of Architects and Owners, and other information specified.
1.6	QUALITY ASSURANCE
A.	Manufacturer Qualifications: Primary products specified in this section will be supplied by a single manufacturer with a minimum of ten years' experience.
B.	Installer Qualifications: Company specializing in performing Work of this section with minimum three years documented experience.
C.	Mock-Up: Mock-up or sample panels shall be used to review brick and mortar color and serve as the standard of workmanship for the Project.
1.	Construct masonry wall mockup, 4 feet (1.2 m) long by 3 feet (1 m) high, showing proposed color range, texture, bond, mortar, and workmanship.
2.	Locate where directed by Architect.
3.	When required provide a separate panel for each type of brick and mortar specified.
4.	Do not proceed with remaining work until workmanship, color and texture are approved by Architect.
5.	Protect the panel until the Work is completed and accepted by the Architect.
D.	Brick Tests: Sampled and tested in accordance with ASTM C 67.
1.	Testing and Reports: Completed by an independent laboratory.
2.	Test Reports: For each type of building and facing brick submitted to Architect/Engineer for review.
3.	Test Reports shall Indicate but not be limited to: Compressive strength, Twenty-Four (24) hour cold water absorption, Five (5)-hour boil absorption, Saturation coefficient, Initial rate of absorption, and Efflorescence.
1.7	ALLOWANCES
A.	Include under provisions of Section  - .
B.	Allowance includes each type of clay masonry unit included in this section. Installation is included in this section and is part of Contract Sum/Price.
1.8	DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING
A.	Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.
B.	Deliver products of this section on pallets, with individual faces protected; keep dry.
C.	Store brick off the ground to prevent contamination by mud, dust, or other materials likely to cause staining or other defects.
D.	Cover all materials with a non-staining waterproof membrane material when necessary to protect from elements.
1.9	COORDINATION
A.	Coordinate masonry work with the installation of built-in work and adjacent construction.
1.10	PROJECT CONDITIONS
A.	Maintain environmental conditions (temperature, humidity, and ventilation) within the limits recommended by the manufacturer for optimum results. Do not install products under environmental conditions outside the manufacturer's absolute limits.
B.	Protection of Work:
1.	Wall Covering:
a.	During erection, cover top of wall with strong nonstaining waterproof membrane at end of each day or shutdown.
b.	Cover partially completed walls when work is not in progress.
c.	Extend cover minimum of 24 inches (610 mm) down both sides.
d.	Hold cover securely in place.
2.	Load Applications:
a.	Uniform Floor or Roof Loading: 12 hrs after building masonry columns or wall.
b.	Concentrated Load: 3 days after building masonry columns or walls.
3.	Stain Prevention:
a.	Prevent grout or mortar from staining the face of masonry.
b.	Remove immediately grout or mortar in contact with face of masonry.
c.	Protect all sills, ledges, and projections from droppings of mortar.
d.	Protect base of wall from rain-splashed mud and mortar splatter.
e.	Scaffold boards shall be turned on edge when work is not in progress.
C.	Cold Weather Protection:
1.	Preparation: When ice or snow forms on the masonry bed, carefully remove by applying heat up to 120 degrees F (49 degrees C) until surface is dry to the touch.
a.	Remove all masonry deemed frozen or damaged.
2.	Products: If brick suction exceeds 30 grams/min/30 sq in, sprinkle with heated water:
a.	When units are above 32 degrees F (0 degrees C), heat water above 70 degrees F (21 degrees C).
b.	When units are below 32 degrees F (0 degrees C), heat water above 130 degrees F (54 degrees C).
c.	Do not use wet or frozen units.
3.	Construction Requirements While Work is Progressing:
a.	Air temperature 32 to 40 degrees F (0 to 4 degrees C):
1)	Heat sand or mixing water to produce mortar temperatures between 40 to 32 degrees F (4 degrees C) (0 degrees C).
b.	Air temperature 25 to 32 degrees F (minus 4 to 0 degrees C):
1)	Heat sand and mixing water to produce temperatures between 40 and 120 degrees F (4 to 49 degrees C).
2)	Maintain temperature of mortar on boards above freezing.
c.	Air temperatures 20 to 25 degrees F (minus 7 to minus 4 degrees C).
1)	Heat sand and mixing water to produce mortar temperatures between 40 and 120 degrees F (4 to 49 degrees C).
2)	Maintain mortar temperatures on boards above freezing.
3)	Use approved heat sources on both sides of walls under construction.
4)	Use windbreaks when wind is more than 15 mph (24 kms/h).
d.	Air temperature 20 degrees F (minus 7 degrees C) and below:
1)	Heat sand and mixing water to produce mortar temperatures between 40 and 120 degrees F (4 and 49 degrees C).
2)	Enclosures and auxiliary heat to maintain air temperature above 32 degrees F (0 degrees C).
3)	Minimum temperature of units when laid: 20 degrees F (minus 7 degrees C).
e.	Mean Daily Air Temperature: 25 to 40 degrees F (Minus 40 to 4 degrees C).
1)	Cover masonry with weather-resistive membrane for 24 hrs.
f.	Mean Daily Air Temperature: 20 to 25 degrees F (minus 7 to minus 4 degrees C).
1)	Cover masonry with insulating blankets or equal protection for 24 hours.
g.	Mean Daily Air Temperature: 20 degrees F (minus 7 degrees C) and below:
1)	Maintain masonry temperature above 32 degrees F (0 degrees C) for 24 hours by:
a)	Method: Enclosure and supplementary heat.
b)	Method: Electric heating blankets.
c)	Method: Infrared lamps.
d)	Method: Other approved methods.
D.	Hot Weather Protection:
1.	When temperature exceeds 90 or 100 degrees F with 8 mph wind (32 to 38 degrees C with 13 kms/h wind).
a.	Maintain temperature of mortar and grout between 70 and 120 degrees F (21 and 49 degrees C).
1)	Limit spread of mortar bed to 4 feet (1.2 m). Place units within 1 minute of spreading mortar.
b.	Partially or recently completed walls may be fog sprayed and/or covered with opaque plastic or canvas or both to control moisture evaporation.
PART 2    PRODUCTS
2.1	MANUFACTURERS
A.	Acceptable Masonry Manufacturer: The Bowerston Shale Company; Bowerston, OH; Tel: 740-269-2921; Fax: 740-269-5456; Email: request info (info@bowerstonshale.com); Web: http://www.bowerstonshale.com
B.	Substitutions: Not permitted.
C.	Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00 - Product Requirements.
2.2	CLAY MASONRY UNITS
A.	Face Brick: Provide sizes colors and textures specified with special units for corners, lintels, bullnosed corners and others as indicated on the Drawings. Shaped to profile indicated and provide to color and surface texture to match face brick unless otherwise indicated.
1.	Modular Size (WxHxL): 3-5/8 x 2-1/4 x 7-5/8 inches (92 x 57 x 194 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 1000 Buff Smooth Flash
5)	No. 1003 Buff Smooth
6)	No. 110 Red Smooth
7)	No. 1100 Red Smooth Flash
8)	No. 1110 Cherry Red Smooth Flash
9)	No. 110-3 Mahogany Smooth
10)	No. 110-6 Sorrel Smooth
11)	No. 1113 Crimson Flash Smooth
12)	No. 1116 Chestnut Flash Smooth
13)	No. 120 Red Rugg
14)	No. 1200 Monticello Blend
15)	No. 125 Cherry Bark
16)	No. 1252 Cardinal Blend
17)	No. 130 Red W/C
18)	No. 1300 Valley Blend
19)	No. 130-1 W/C
20)	No. 130-3 Mahogany W/C
21)	No. 130-6 Sorrell W/C
22)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
23)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
24)	No. 1310 Cherry Flash W/C
25)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
26)	No. 138 Red R/T
27)	No. 1425 Buff Bark Flash
28)	No. 1445 Mission Blend
29)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
30)	No. 145 Red Vertex
31)	No. 1450 Red Vertex Flash
32)	No. 145-3 Mahogany Vertex
33)	No. 145-6 Sorrel Vertex
34)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
35)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
36)	No. 1545 Buff Vertex Flash
37)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
38)	No. 1620 Red Sand Face
39)	No. 1625 Red Flash Sand Face
40)	No. 208 Smooth FR IS
41)	No. 225 Red Bark Flash
42)	No. 245 Blush Buff Rugg
43)	No. 300 White Birch Bark
44)	No. 325 Walnut Bark
45)	No. 340 White W/C
46)	No. 340-1 W/C
47)	No. 345 White Vertex
48)	No. 360 White Rugg
49)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
50)	No. 443 Lite Blush Buff Velvet
51)	No. 445 Blush Buff Velvet
52)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
53)	No. 501 Cordovan Velvet
54)	No. 510 Cordovan Smooth
55)	No. 520 Cordovan Sandface
56)	No. 525 Cordovan Rugg
57)	No. 545 Cordovan Vertex
58)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
59)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
60)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
61)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
62)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
63)	No. 806 Gray And White Bark Blend
64)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
65)	No. 923 Light Gray Bark
66)	No. 925 Gray Bark Blend
67)	No. 926 Dark Gray Bark
68)	49R Blend IS
69)	85/15 W/C
70)	85/15 Clear W/C
71)	938 Light Gray W/C
72)	940 Medium Gray W/C
73)	942 Dark Gray W/C
74)	938-1 Light Gray W/C
75)	940-1 Medium Gray W/C
76)	942-1 Dark Gray W/C
77)	Antique Red Flash V/M
78)	Autumn Blend Clear W/C
79)	Autumn Blend R/T
80)	Autumn Blend Smooth
81)	Autumn Blend V/M
82)	Autumn Blend W/C
83)	Autumn Rose Clear W/C
84)	Autumn Rose R/T
85)	Autumn Rose Smooth
86)	Autumn Rose V/M
87)	Autumn Rose W/C
88)	Aztec Red
89)	Bordeaux
90)	Briarcliffe
91)	Buckskin
92)	Burgundy Blend
93)	BW 50 R/T
94)	BW 50 V/M
95)	BW 50 W/C
96)	Canyon Blend R/T Full Range
97)	Canyon Blend R/T Lite Flash
98)	Canyon R/T
99)	Charcoal Gray
100)	Cherokee Blend V/M
101)	Chocolate R/T
102)	Chocolate R/T Full Range
103)	Chocolate Smooth
104)	Chocolate Smooth Full Range
105)	Chocolate W/C
106)	Chocolate W/C Full Range
107)	Cocoa
108)	Collegiate Red Flash V/M
109)	Colonial Brown
110)	Dark Red Flash W/C NB
111)	Dark Red Flash Smooth NB
112)	Dark Red Flash Bark
113)	Dark Red Flash V/M
114)	Dark Red Smooth
115)	Desert Brown Smooth
116)	Desert Brown Flash Smooth
117)	Desert Brown W/C
118)	Desert Brown Flash W/C
119)	Desert Sage Smooth
120)	Desert Sage W/C
121)	Desert Sage Flash W/C
122)	Desert Tan Smooth
123)	Desert Tan Velvet
124)	Eau Claire
125)	Frisco Blend
126)	Harrison Range
127)	Harvest Blend
128)	Hoosier Blend
129)	Irish Gold
130)	Knox Blend
131)	Latrobe Blend W/C
132)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
133)	Mohican Blend
134)	Monroe Blend
135)	Old English
136)	Olde Cheyenne
137)	Olde Harvard Smooth
138)	Olde Windsor
139)	Patent Black W/C
140)	Phoenix Red
141)	Pioneer Blend Smooth
142)	Pioneer Blend W/C
143)	Pioneer Blend W/C IS
144)	Pioneer W/C
145)	Red Bark Full Range
146)	Red Brush-Tex
147)	Red Brush-Tex Flash
148)	Red Smooth
149)	Red Smooth Full Range
150)	Red Smooth Iron Spot
151)	Red V/M
152)	Red V/M Full Range
153)	Red W/C Full Range
154)	Rose Mist
155)	Rustic Red
156)	Santa Fe R/T
157)	Santa Fe Smooth
158)	Santa Fe W/C
159)	Santa Fe W/C IS
160)	Sunset Clear W/C
161)	Sunset Flash R/T
162)	Sunset Flash Smooth
163)	Sunset Flash V/M
164)	Sunset Flash W/C
165)	Terra Cotta Bark
166)	Terra Cotta Red R/T
167)	Terra Cotta Red V/M
168)	Terra Cotta Red W/C
169)	University Blend Smooth
170)	University Blend Smooth Iron Spot
171)	University Blend V/M
172)	University Blend W/C
173)	University Blend W/C Iron Spot
174)	Woodsfield Blend
2.	Standard Size (WxHxL): 3-5/8 x 2-1/4 x 8 inches (92 x 57 x 203 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 1000 Buff Smooth Flash
5)	No. 1003 Buff Smooth
6)	No. 110 Red Smooth
7)	No. 1100 Red Smooth Flash
8)	No. 1110 Cherry Red Smooth Flash
9)	No. 110-3 Mahogany Smooth
10)	No. 110-6 Sorrel Smooth
11)	No. 1113 Crimson Flash Smooth
12)	No. 1116 Chestnut Flash Smooth
13)	No. 120 Red Rugg
14)	No. 1200 Monticello Blend
15)	No. 125 Cherry Bark
16)	No. 1252 Cardinal Blend
17)	No. 130 Red W/C
18)	No. 1300 Valley Blend
19)	No. 130-1 W/C
20)	No. 130-3 Mahogany W/C
21)	No. 130-6 Sorrell W/C
22)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
23)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
24)	No. 1310 Cherry Flash W/C
25)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
26)	No. 138 Red R/T
27)	No. 1425 Buff Bark Flash
28)	No. 1445 Mission Blend
29)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
30)	No. 145 Red Vertex
31)	No. 1450 Red Vertex Flash
32)	No. 145-3 Mahogany Vertex
33)	No. 145-6 Sorrel Vertex
34)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
35)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
36)	No. 1545 Buff Vertex Flash
37)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
38)	No. 1620 Red Sand Face
39)	No. 1625 Red Flash Sand Face
40)	No. 208 Smooth FR IS
41)	No. 225 Red Bark Flash
42)	No. 245 Blush Buff Rugg
43)	No. 300 White Birch Bark
44)	No. 325 Walnut Bark
45)	No. 340 White W/C
46)	No. 340-1 W/C
47)	No. 345 White Vertex
48)	No. 360 White Rugg
49)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
50)	No. 443 Lite Blush Buff Velvet
51)	No. 445 Blush Buff Velvet
52)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
53)	No. 501 Cordovan Velvet
54)	No. 510 Cordovan Smooth
55)	No. 520 Cordovan Sandface
56)	No. 525 Cordovan Rugg
57)	No. 545 Cordovan Vertex
58)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
59)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
60)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
61)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
62)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
63)	No. 806 Gray And White Bark Blend
64)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
65)	No. 923 Light Gray Bark
66)	No. 925 Gray Bark Blend
67)	No. 926 Dark Gray Bark
68)	49R Blend IS
69)	85/15 W/C
70)	85/15 Clear W/C
71)	938 Light Gray W/C
72)	940 Medium Gray W/C
73)	942 Dark Gray W/C
74)	938-1 Light Gray W/C
75)	940-1 Medium Gray W/C
76)	942-1 Dark Gray W/C
77)	Antique Red Flash V/M
78)	Autumn Blend Clear W/C
79)	Autumn Blend R/T
80)	Autumn Blend Smooth
81)	Autumn Blend V/M
82)	Autumn Blend W/C
83)	Autumn Rose Clear W/C
84)	Autumn Rose R/T
85)	Autumn Rose Smooth
86)	Autumn Rose V/M
87)	Autumn Rose W/C
88)	Aztec Red
89)	Bordeaux
90)	Briarcliffe
91)	Buckskin
92)	Burgundy Blend
93)	BW 50 R/T
94)	BW 50 V/M
95)	BW 50 W/C
96)	Canyon Blend R/T Full Range
97)	Canyon Blend R/T Lite Flash
98)	Canyon R/T
99)	Charcoal Gray
100)	Cherokee Blend V/M
101)	Chocolate R/T
102)	Chocolate R/T Full Range
103)	Chocolate Smooth
104)	Chocolate Smooth Full Range
105)	Chocolate W/C
106)	Chocolate W/C Full Range
107)	Cocoa
108)	Collegiate Red Flash V/M
109)	Colonial Brown
110)	Dark Red Flash W/C NB
111)	Dark Red Flash Smooth NB
112)	Dark Red Flash Bark
113)	Dark Red Flash V/M
114)	Dark Red Smooth
115)	Desert Brown Smooth
116)	Desert Brown Flash Smooth
117)	Desert Brown W/C
118)	Desert Brown Flash W/C
119)	Desert Sage Smooth
120)	Desert Sage W/C
121)	Desert Sage Flash W/C
122)	Desert Tan Smooth
123)	Desert Tan Velvet
124)	Eau Claire
125)	Frisco Blend
126)	Harrison Range
127)	Harvest Blend
128)	Hoosier Blend
129)	Irish Gold
130)	Knox Blend
131)	Latrobe Blend W/C
132)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
133)	Mohican Blend
134)	Monroe Blend
135)	Old English
136)	Olde Cheyenne
137)	Olde Harvard Smooth
138)	Olde Windsor
139)	Patent Black W/C
140)	Phoenix Red
141)	Pioneer Blend Smooth
142)	Pioneer Blend W/C
143)	Pioneer Blend W/C IS
144)	Pioneer W/C
145)	Red Bark Full Range
146)	Red Brush-Tex
147)	Red Brush-Tex Flash
148)	Red Smooth
149)	Red Smooth Full Range
150)	Red Smooth Iron Spot
151)	Red V/M
152)	Red V/M Full Range
153)	Red W/C Full Range
154)	Rose Mist
155)	Rustic Red
156)	Santa Fe R/T
157)	Santa Fe Smooth
158)	Santa Fe W/C
159)	Santa Fe W/C IS
160)	Sunset Clear W/C
161)	Sunset Flash R/T
162)	Sunset Flash Smooth
163)	Sunset Flash V/M
164)	Sunset Flash W/C
165)	Terra Cotta Bark
166)	Terra Cotta Red R/T
167)	Terra Cotta Red V/M
168)	Terra Cotta Red W/C
169)	University Blend Smooth
170)	University Blend Smooth Iron Spot
171)	University Blend V/M
172)	University Blend W/C
173)	University Blend W/C Iron Spot
174)	Woodsfield Blend
3.	Engineer Size (WxHxL): 3-5/8 x 2-3/4 x 7-5/8 inches (92 mm x 71 x 194 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 1000 Buff Smooth Flash
5)	No. 1003 Buff Smooth
6)	No. 110 Red Smooth
7)	No. 1100 Red Smooth Flash
8)	No. 1110 Cherry Red Smooth Flash
9)	No. 110-3 Mahogany Smooth
10)	No. 110-6 Sorrel Smooth
11)	No. 1113 Crimson Flash Smooth
12)	No. 1116 Chestnut Flash Smooth
13)	No. 120 Red Rugg
14)	No. 1200 Monticello Blend
15)	No. 125 Cherry Bark
16)	No. 1252 Cardinal Blend
17)	No. 130 Red W/C
18)	No. 1300 Valley Blend
19)	No. 130-1 W/C
20)	No. 130-3 Mahogany W/C
21)	No. 130-6 Sorrell W/C
22)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
23)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
24)	No. 1310 Cherry Flash W/C
25)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
26)	No. 138 Red R/T
27)	No. 1425 Buff Bark Flash
28)	No. 1445 Mission Blend
29)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
30)	No. 145 Red Vertex
31)	No. 1450 Red Vertex Flash
32)	No. 145-3 Mahogany Vertex
33)	No. 145-6 Sorrel Vertex
34)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
35)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
36)	No. 1545 Buff Vertex Flash
37)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
38)	No. 1620 Red Sand Face
39)	No. 1625 Red Flash Sand Face
40)	No. 208 Smooth FR IS
41)	No. 225 Red Bark Flash
42)	No. 245 Blush Buff Rugg
43)	No. 300 White Birch Bark
44)	No. 325 Walnut Bark
45)	No. 340 White W/C
46)	No. 340-1 W/C
47)	No. 345 White Vertex
48)	No. 360 White Rugg
49)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
50)	No. 443 Lite Blush Buff Velvet
51)	No. 445 Blush Buff Velvet
52)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
53)	No. 501 Cordovan Velvet
54)	No. 510 Cordovan Smooth
55)	No. 520 Cordovan Sandface
56)	No. 525 Cordovan Rugg
57)	No. 545 Cordovan Vertex
58)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
59)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
60)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
61)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
62)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
63)	No. 806 Gray And White Bark Blend
64)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
65)	No. 923 Light Gray Bark
66)	No. 925 Gray Bark Blend
67)	No. 926 Dark Gray Bark
68)	49R Blend IS
69)	85/15 W/C
70)	85/15 Clear W/C
71)	938 Light Gray W/C
72)	940 Medium Gray W/C
73)	942 Dark Gray W/C
74)	938-1 Light Gray W/C
75)	940-1 Medium Gray W/C
76)	942-1 Dark Gray W/C
77)	Antique Red Flash V/M
78)	Autumn Blend Clear W/C
79)	Autumn Blend R/T
80)	Autumn Blend Smooth
81)	Autumn Blend V/M
82)	Autumn Blend W/C
83)	Autumn Rose Clear W/C
84)	Autumn Rose R/T
85)	Autumn Rose Smooth
86)	Autumn Rose V/M
87)	Autumn Rose W/C
88)	Aztec Red
89)	Bordeaux
90)	Briarcliffe
91)	Buckskin
92)	Burgundy Blend
93)	BW 50 R/T
94)	BW 50 V/M
95)	BW 50 W/C
96)	Canyon Blend R/T Full Range
97)	Canyon Blend R/T Lite Flash
98)	Canyon R/T
99)	Charcoal Gray
100)	Cherokee Blend V/M
101)	Chocolate R/T
102)	Chocolate R/T Full Range
103)	Chocolate Smooth
104)	Chocolate Smooth Full Range
105)	Chocolate W/C
106)	Chocolate W/C Full Range
107)	Cocoa
108)	Collegiate Red Flash V/M
109)	Colonial Brown
110)	Dark Red Flash W/C NB
111)	Dark Red Flash Smooth NB
112)	Dark Red Flash Bark
113)	Dark Red Flash V/M
114)	Dark Red Smooth
115)	Desert Brown Smooth
116)	Desert Brown Flash Smooth
117)	Desert Brown W/C
118)	Desert Brown Flash W/C
119)	Desert Sage Smooth
120)	Desert Sage W/C
121)	Desert Sage Flash W/C
122)	Desert Tan Smooth
123)	Desert Tan Velvet
124)	Eau Claire
125)	Frisco Blend
126)	Harrison Range
127)	Harvest Blend
128)	Hoosier Blend
129)	Irish Gold
130)	Knox Blend
131)	Latrobe Blend W/C
132)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
133)	Mohican Blend
134)	Monroe Blend
135)	Old English
136)	Olde Cheyenne
137)	Olde Harvard Smooth
138)	Olde Windsor
139)	Patent Black W/C
140)	Phoenix Red
141)	Pioneer Blend Smooth
142)	Pioneer Blend W/C
143)	Pioneer Blend W/C IS
144)	Pioneer W/C
145)	Red Bark Full Range
146)	Red Brush-Tex
147)	Red Brush-Tex Flash
148)	Red Smooth
149)	Red Smooth Full Range
150)	Red Smooth Iron Spot
151)	Red V/M
152)	Red V/M Full Range
153)	Red W/C Full Range
154)	Rose Mist
155)	Rustic Red
156)	Santa Fe R/T
157)	Santa Fe Smooth
158)	Santa Fe W/C
159)	Santa Fe W/C IS
160)	Sunset Clear W/C
161)	Sunset Flash R/T
162)	Sunset Flash Smooth
163)	Sunset Flash V/M
164)	Sunset Flash W/C
165)	Terra Cotta Bark
166)	Terra Cotta Red R/T
167)	Terra Cotta Red V/M
168)	Terra Cotta Red W/C
169)	University Blend Smooth
170)	University Blend Smooth Iron Spot
171)	University Blend V/M
172)	University Blend W/C
173)	University Blend W/C Iron Spot
174)	Woodsfield Blend
4.	Norman Size (WxHxL): 3-5/8 x 2-1/4 x 11-5/8 inch (92 x 57 x 295 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 1000 Buff Smooth Flash
5)	No. 1003 Buff Smooth
6)	No. 110 Red Smooth
7)	No. 1100 Red Smooth Flash
8)	No. 1110 Cherry Red Smooth Flash
9)	No. 110-3 Mahogany Smooth
10)	No. 110-6 Sorrel Smooth
11)	No. 1113 Crimson Flash Smooth
12)	No. 1116 Chestnut Flash Smooth
13)	No. 120 Red Rugg
14)	No. 1200 Monticello Blend
15)	No. 125 Cherry Bark
16)	No. 1252 Cardinal Blend
17)	No. 130 Red W/C
18)	No. 1300 Valley Blend
19)	No. 130-1 W/C
20)	No. 130-3 Mahogany W/C
21)	No. 130-6 Sorrell W/C
22)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
23)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
24)	No. 1310 Cherry Flash W/C
25)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
26)	No. 138 Red R/T
27)	No. 1425 Buff Bark Flash
28)	No. 1445 Mission Blend
29)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
30)	No. 145 Red Vertex
31)	No. 1450 Red Vertex Flash
32)	No. 145-3 Mahogany Vertex
33)	No. 145-6 Sorrel Vertex
34)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
35)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
36)	No. 1545 Buff Vertex Flash
37)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
38)	No. 1620 Red Sand Face
39)	No. 1625 Red Flash Sand Face
40)	No. 208 Smooth FR IS
41)	No. 225 Red Bark Flash
42)	No. 245 Blush Buff Rugg
43)	No. 300 White Birch Bark
44)	No. 325 Walnut Bark
45)	No. 340 White W/C
46)	No. 340-1 W/C
47)	No. 345 White Vertex
48)	No. 360 White Rugg
49)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
50)	No. 443 Lite Blush Buff Velvet
51)	No. 445 Blush Buff Velvet
52)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
53)	No. 501 Cordovan Velvet
54)	No. 510 Cordovan Smooth
55)	No. 520 Cordovan Sandface
56)	No. 525 Cordovan Rugg
57)	No. 545 Cordovan Vertex
58)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
59)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
60)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
61)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
62)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
63)	No. 806 Gray And White Bark Blend
64)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
65)	No. 923 Light Gray Bark
66)	No. 925 Gray Bark Blend
67)	No. 926 Dark Gray Bark
68)	49R Blend IS
69)	85/15 W/C
70)	85/15 Clear W/C
71)	938 Light Gray W/C
72)	940 Medium Gray W/C
73)	942 Dark Gray W/C
74)	938-1 Light Gray W/C
75)	940-1 Medium Gray W/C
76)	942-1 Dark Gray W/C
77)	Antique Red Flash V/M
78)	Autumn Blend Clear W/C
79)	Autumn Blend R/T
80)	Autumn Blend Smooth
81)	Autumn Blend V/M
82)	Autumn Blend W/C
83)	Autumn Rose Clear W/C
84)	Autumn Rose R/T
85)	Autumn Rose Smooth
86)	Autumn Rose V/M
87)	Autumn Rose W/C
88)	Aztec Red
89)	Bordeaux
90)	Briarcliffe
91)	Buckskin
92)	Burgundy Blend
93)	BW 50 R/T
94)	BW 50 V/M
95)	BW 50 W/C
96)	Canyon Blend R/T Full Range
97)	Canyon Blend R/T Lite Flash
98)	Canyon R/T
99)	Charcoal Gray
100)	Cherokee Blend V/M
101)	Chocolate R/T
102)	Chocolate R/T Full Range
103)	Chocolate Smooth
104)	Chocolate Smooth Full Range
105)	Chocolate W/C
106)	Chocolate W/C Full Range
107)	Cocoa
108)	Collegiate Red Flash V/M
109)	Colonial Brown
110)	Dark Red Flash W/C NB
111)	Dark Red Flash Smooth NB
112)	Dark Red Flash Bark
113)	Dark Red Flash V/M
114)	Dark Red Smooth
115)	Desert Brown Smooth
116)	Desert Brown Flash Smooth
117)	Desert Brown W/C
118)	Desert Brown Flash W/C
119)	Desert Sage Smooth
120)	Desert Sage W/C
121)	Desert Sage Flash W/C
122)	Desert Tan Smooth
123)	Desert Tan Velvet
124)	Eau Claire
125)	Frisco Blend
126)	Harrison Range
127)	Harvest Blend
128)	Hoosier Blend
129)	Irish Gold
130)	Knox Blend
131)	Latrobe Blend W/C
132)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
133)	Mohican Blend
134)	Monroe Blend
135)	Old English
136)	Olde Cheyenne
137)	Olde Harvard Smooth
138)	Olde Windsor
139)	Patent Black W/C
140)	Phoenix Red
141)	Pioneer Blend Smooth
142)	Pioneer Blend W/C
143)	Pioneer Blend W/C IS
144)	Pioneer W/C
145)	Red Bark Full Range
146)	Red Brush-Tex
147)	Red Brush-Tex Flash
148)	Red Smooth
149)	Red Smooth Full Range
150)	Red Smooth Iron Spot
151)	Red V/M
152)	Red V/M Full Range
153)	Red W/C Full Range
154)	Rose Mist
155)	Rustic Red
156)	Santa Fe R/T
157)	Santa Fe Smooth
158)	Santa Fe W/C
159)	Santa Fe W/C IS
160)	Sunset Clear W/C
161)	Sunset Flash R/T
162)	Sunset Flash Smooth
163)	Sunset Flash V/M
164)	Sunset Flash W/C
165)	Terra Cotta Bark
166)	Terra Cotta Red R/T
167)	Terra Cotta Red V/M
168)	Terra Cotta Red W/C
169)	University Blend Smooth
170)	University Blend Smooth Iron Spot
171)	University Blend V/M
172)	University Blend W/C
173)	University Blend W/C Iron Spot
174)	Woodsfield Blend
5.	Norwegian Size (WxHxL): 3-/5/8 x 2-3/4 x 11-5/8 inches (92 x 71 x 295 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 1000 Buff Smooth Flash
5)	No. 1003 Buff Smooth
6)	No. 110 Red Smooth
7)	No. 1100 Red Smooth Flash
8)	No. 1110 Cherry Red Smooth Flash
9)	No. 110-3 Mahogany Smooth
10)	No. 110-6 Sorrel Smooth
11)	No. 1113 Crimson Flash Smooth
12)	No. 1116 Chestnut Flash Smooth
13)	No. 120 Red Rugg
14)	No. 1200 Monticello Blend
15)	No. 125 Cherry Bark
16)	No. 1252 Cardinal Blend
17)	No. 130 Red W/C
18)	No. 1300 Valley Blend
19)	No. 130-1 W/C
20)	No. 130-3 Mahogany W/C
21)	No. 130-6 Sorrell W/C
22)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
23)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
24)	No. 1310 Cherry Flash W/C
25)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
26)	No. 138 Red R/T
27)	No. 1425 Buff Bark Flash
28)	No. 1445 Mission Blend
29)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
30)	No. 145 Red Vertex
31)	No. 1450 Red Vertex Flash
32)	No. 145-3 Mahogany Vertex
33)	No. 145-6 Sorrel Vertex
34)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
35)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
36)	No. 1545 Buff Vertex Flash
37)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
38)	No. 1620 Red Sand Face
39)	No. 1625 Red Flash Sand Face
40)	No. 208 Smooth FR IS
41)	No. 225 Red Bark Flash
42)	No. 245 Blush Buff Rugg
43)	No. 300 White Birch Bark
44)	No. 325 Walnut Bark
45)	No. 340 White W/C
46)	No. 340-1 W/C
47)	No. 345 White Vertex
48)	No. 360 White Rugg
49)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
50)	No. 443 Lite Blush Buff Velvet
51)	No. 445 Blush Buff Velvet
52)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
53)	No. 501 Cordovan Velvet
54)	No. 510 Cordovan Smooth
55)	No. 520 Cordovan Sandface
56)	No. 525 Cordovan Rugg
57)	No. 545 Cordovan Vertex
58)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
59)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
60)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
61)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
62)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
63)	No. 806 Gray And White Bark Blend
64)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
65)	No. 923 Light Gray Bark
66)	No. 925 Gray Bark Blend
67)	No. 926 Dark Gray Bark
68)	49R Blend IS
69)	85/15 W/C
70)	85/15 Clear W/C
71)	938 Light Gray W/C
72)	940 Medium Gray W/C
73)	942 Dark Gray W/C
74)	938-1 Light Gray W/C
75)	940-1 Medium Gray W/C
76)	942-1 Dark Gray W/C
77)	Antique Red Flash V/M
78)	Autumn Blend Clear W/C
79)	Autumn Blend R/T
80)	Autumn Blend Smooth
81)	Autumn Blend V/M
82)	Autumn Blend W/C
83)	Autumn Rose Clear W/C
84)	Autumn Rose R/T
85)	Autumn Rose Smooth
86)	Autumn Rose V/M
87)	Autumn Rose W/C
88)	Aztec Red
89)	Bordeaux
90)	Briarcliffe
91)	Buckskin
92)	Burgundy Blend
93)	BW 50 R/T
94)	BW 50 V/M
95)	BW 50 W/C
96)	Canyon Blend R/T Full Range
97)	Canyon Blend R/T Lite Flash
98)	Canyon R/T
99)	Charcoal Gray
100)	Cherokee Blend V/M
101)	Chocolate R/T
102)	Chocolate R/T Full Range
103)	Chocolate Smooth
104)	Chocolate Smooth Full Range
105)	Chocolate W/C
106)	Chocolate W/C Full Range
107)	Cocoa
108)	Collegiate Red Flash V/M
109)	Colonial Brown
110)	Dark Red Flash W/C NB
111)	Dark Red Flash Smooth NB
112)	Dark Red Flash Bark
113)	Dark Red Flash V/M
114)	Dark Red Smooth
115)	Desert Brown Smooth
116)	Desert Brown Flash Smooth
117)	Desert Brown W/C
118)	Desert Brown Flash W/C
119)	Desert Sage Smooth
120)	Desert Sage W/C
121)	Desert Sage Flash W/C
122)	Desert Tan Smooth
123)	Desert Tan Velvet
124)	Eau Claire
125)	Frisco Blend
126)	Harrison Range
127)	Harvest Blend
128)	Hoosier Blend
129)	Irish Gold
130)	Knox Blend
131)	Latrobe Blend W/C
132)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
133)	Mohican Blend
134)	Monroe Blend
135)	Old English
136)	Olde Cheyenne
137)	Olde Harvard Smooth
138)	Olde Windsor
139)	Patent Black W/C
140)	Phoenix Red
141)	Pioneer Blend Smooth
142)	Pioneer Blend W/C
143)	Pioneer Blend W/C IS
144)	Pioneer W/C
145)	Red Bark Full Range
146)	Red Brush-Tex
147)	Red Brush-Tex Flash
148)	Red Smooth
149)	Red Smooth Full Range
150)	Red Smooth Iron Spot
151)	Red V/M
152)	Red V/M Full Range
153)	Red W/C Full Range
154)	Rose Mist
155)	Rustic Red
156)	Santa Fe R/T
157)	Santa Fe Smooth
158)	Santa Fe W/C
159)	Santa Fe W/C IS
160)	Sunset Clear W/C
161)	Sunset Flash R/T
162)	Sunset Flash Smooth
163)	Sunset Flash V/M
164)	Sunset Flash W/C
165)	Terra Cotta Bark
166)	Terra Cotta Red R/T
167)	Terra Cotta Red V/M
168)	Terra Cotta Red W/C
169)	University Blend Smooth
170)	University Blend Smooth Iron Spot
171)	University Blend V/M
172)	University Blend W/C
173)	University Blend W/C Iron Spot
174)	Woodsfield Blend
6.	Closure/Econo Size (WxHxL): 3-5/8 x 3-5/8 x 7-5/8 inches (92 x 92 x 194 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 120 Red Rugg
5)	No. 1200 Monticello Blend
6)	No. 125 Cherry Bark
7)	No. 1252 Cardinal Blend
8)	No. 130 Red W/C
9)	No. 1300 Valley Blend
10)	No. 130-1 W/C
11)	No. 130-3 Mahogany W/C
12)	No. 130-6 Sorrell W/C
13)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
14)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
15)	No. 1310 Cherry Flash W/C
16)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
17)	No. 138 Red R/T
18)	No. 1425 Buff Bark Flash
19)	No. 1445 Mission Blend
20)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
21)	No. 145 Red Vertex
22)	No. 1450 Red Vertex Flash
23)	No. 145-3 Mahogany Vertex
24)	No. 145-6 Sorrel Vertex
25)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
26)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
27)	No. 1545 Buff Vertex Flash
28)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
29)	No. 1620 Red Sand Face
30)	No. 1625 Red Flash Sand Face
31)	No. 208 Smooth FR IS
32)	No. 225 Red Bark Flash
33)	No. 245 Blush Buff Rugg
34)	No. 300 White Birch Bark
35)	No. 325 Walnut Bark
36)	No. 340 White W/C
37)	No. 340-1 W/C
38)	No. 345 White Vertex
39)	No. 360 White Rugg
40)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
41)	No. 443 Lite Blush Buff W/C
42)	No. 445 Blush Buff W/C
43)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
44)	No. 501 Cordovan W/C
45)	No. 520 Cordovan Sandface
46)	No. 525 Cordovan Rugg
47)	No. 545 Cordovan Vertex
48)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
49)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
50)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
51)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
52)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
53)	No. 806 Gray And White Bark Blend
54)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
55)	No. 923 Light Gray Bark
56)	No. 925 Gray Bark Blend
57)	No. 926 Dark Gray Bark
58)	49R Blend IS
59)	85/15 W/C
60)	85/15 Clear W/C
61)	938 Light Gray W/C
62)	940 Medium Gray W/C
63)	942 Dark Gray W/C
64)	938-1 Light Gray W/C
65)	940-1 Medium Gray W/C
66)	942-1 Dark Gray W/C
67)	Antique Red Flash V/M
68)	Autumn Blend Clear W/C
69)	Autumn Blend R/T
70)	Autumn Blend Smooth
71)	Autumn Blend V/M
72)	Autumn Blend W/C
73)	Autumn Rose Clear W/C
74)	Autumn Rose R/T
75)	Autumn Rose Smooth
76)	Autumn Rose V/M
77)	Autumn Rose W/C
78)	Aztec Red
79)	Bordeaux
80)	Briarcliffe
81)	Buckskin
82)	Burgundy Blend
83)	BW 50 R/T
84)	BW 50 V/M
85)	BW 50 W/C
86)	Canyon Blend R/T Full Range
87)	Canyon Blend R/T Lite Flash
88)	Canyon R/T
89)	Charcoal Gray
90)	Cherokee Blend V/M
91)	Chocolate R/T
92)	Chocolate R/T Full Range
93)	Chocolate Smooth
94)	Chocolate Smooth Full Range
95)	Chocolate W/C
96)	Chocolate W/C Full Range
97)	Cocoa
98)	Collegiate Red Flash V/M
99)	Colonial Brown
100)	Dark Red Flash W/C NB
101)	Dark Red Flash Smooth NB
102)	Dark Red Flash Bark
103)	Dark Red Flash V/M
104)	Dark Red Smooth
105)	Desert Brown Smooth
106)	Desert Brown Flash Smooth
107)	Desert Brown W/C
108)	Desert Brown Flash W/C
109)	Desert Sage Smooth
110)	Desert Sage W/C
111)	Desert Sage Flash W/C
112)	Desert Tan Smooth
113)	Desert Tan Velvet
114)	Eau Claire
115)	Frisco Blend
116)	Harrison Range
117)	Harvest Blend
118)	Hoosier Blend
119)	Irish Gold
120)	Knox Blend
121)	Latrobe Blend W/C
122)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
123)	Mohican Blend
124)	Monroe Blend
125)	Old English
126)	Olde Cheyenne
127)	Olde Harvard Smooth
128)	Olde Windsor
129)	Patent Black W/C
130)	Phoenix Red
131)	Pioneer Blend Smooth
132)	Pioneer Blend W/C
133)	Pioneer Blend W/C IS
134)	Pioneer W/C
135)	Red Bark Full Range
136)	Red Brush-Tex
137)	Red Brush-Tex Flash
138)	Red Smooth
139)	Red Smooth Full Range
140)	Red Smooth Iron Spot
141)	Red V/M
142)	Red V/M Full Range
143)	Red W/C Full Range
144)	Rose Mist
145)	Rustic Red
146)	Santa Fe R/T
147)	Santa Fe Smooth
148)	Santa Fe W/C
149)	Santa Fe W/C IS
150)	Sunset Clear W/C
151)	Sunset Flash R/T
152)	Sunset Flash Smooth
153)	Sunset Flash V/M
154)	Sunset Flash W/C
155)	Terra Cotta Bark
156)	Terra Cotta Red R/T
157)	Terra Cotta Red V/M
158)	Terra Cotta Red W/C
159)	University Blend Smooth
160)	University Blend Smooth Iron Spot
161)	University Blend V/M
162)	University Blend W/C
163)	University Blend W/C Iron Spot
164)	Woodsfield Blend
7.	Utility Size (WxHxL) : 3-5/8 x 3-5/8 x 11-5/8 inches (92 x 92 x 295 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 120 Red Rugg
5)	No. 1200 Monticello Blend
6)	No. 125 Cherry Bark
7)	No. 1252 Cardinal Blend
8)	No. 130 Red W/C
9)	No. 1300 Valley Blend
10)	No. 130-1 W/C
11)	No. 130-3 Mahogany W/C
12)	No. 130-6 Sorrell W/C
13)	No. 1303 Mahogany Flash W/C
14)	No. 1306 Sorrel Flash W/C
15)	No. 1310 Cherry Flash W/C
16)	No. 1348 Red Rough Tex Flash
17)	No. 138 Red R/T
18)	No. 1425 Buff Bark Flash
19)	No. 1445 Mission Blend
20)	No. 1448 Blush Buff Flash R/T
21)	No. 145 Red Vertex
22)	No. 1450 Red Vertex Flash
23)	No. 145-3 Mahogany Vertex
24)	No. 145-6 Sorrel Vertex
25)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
26)	No. 1525 Buff Sand Face Flash
27)	No. 1545 Buff Vertex Flash
28)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
29)	No. 1620 Red Sand Face
30)	No. 1625 Red Flash Sand Face
31)	No. 208 Smooth FR IS
32)	No. 225 Red Bark Flash
33)	No. 245 Blush Buff Rugg
34)	No. 300 White Birch Bark
35)	No. 325 Walnut Bark
36)	No. 340 White W/C
37)	No. 340-1 W/C
38)	No. 345 White Vertex
39)	No. 360 White Rugg
40)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
41)	No. 443 Lite Blush Buff W/C
42)	No. 445 Blush Buff W/C
43)	No. 446 Darker Blush Buff Velvet
44)	No. 501 Cordovan W/C
45)	No. 520 Cordovan Sandface
46)	No. 525 Cordovan Rugg
47)	No. 545 Cordovan Vertex
48)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
49)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
50)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
51)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
52)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
53)	No. 806 Gray And White Bark Blend
54)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
55)	No. 923 Light Gray Bark
56)	No. 925 Gray Bark Blend
57)	No. 926 Dark Gray Bark
58)	49R Blend IS
59)	85/15 W/C
60)	85/15 Clear W/C
61)	938 Light Gray W/C
62)	940 Medium Gray W/C
63)	942 Dark Gray W/C
64)	938-1 Light Gray W/C
65)	940-1 Medium Gray W/C
66)	942-1 Dark Gray W/C
67)	Antique Red Flash V/M
68)	Autumn Blend Clear W/C
69)	Autumn Blend R/T
70)	Autumn Blend Smooth
71)	Autumn Blend V/M
72)	Autumn Blend W/C
73)	Autumn Rose Clear W/C
74)	Autumn Rose R/T
75)	Autumn Rose Smooth
76)	Autumn Rose V/M
77)	Autumn Rose W/C
78)	Aztec Red
79)	Bordeaux
80)	Briarcliffe
81)	Buckskin
82)	Burgundy Blend
83)	BW 50 R/T
84)	BW 50 V/M
85)	BW 50 W/C
86)	Canyon Blend R/T Full Range
87)	Canyon Blend R/T Lite Flash
88)	Canyon R/T
89)	Charcoal Gray
90)	Cherokee Blend V/M
91)	Chocolate R/T
92)	Chocolate R/T Full Range
93)	Chocolate Smooth
94)	Chocolate Smooth Full Range
95)	Chocolate W/C
96)	Chocolate W/C Full Range
97)	Cocoa
98)	Collegiate Red Flash V/M
99)	Colonial Brown
100)	Dark Red Flash W/C NB
101)	Dark Red Flash Smooth NB
102)	Dark Red Flash Bark
103)	Dark Red Flash V/M
104)	Dark Red Smooth
105)	Desert Brown Smooth
106)	Desert Brown Flash Smooth
107)	Desert Brown W/C
108)	Desert Brown Flash W/C
109)	Desert Sage Smooth
110)	Desert Sage W/C
111)	Desert Sage Flash W/C
112)	Desert Tan Smooth
113)	Desert Tan W/C
114)	Eau Claire
115)	Frisco Blend
116)	Harrison Range
117)	Harvest Blend
118)	Hoosier Blend
119)	Irish Gold
120)	Knox Blend
121)	Latrobe Blend W/C
122)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
123)	Mohican Blend
124)	Monroe Blend
125)	Old English
126)	Olde Cheyenne
127)	Olde Harvard Smooth
128)	Olde Windsor
129)	Patent Black W/C
130)	Phoenix Red
131)	Pioneer Blend Smooth
132)	Pioneer Blend W/C
133)	Pioneer Blend W/C IS
134)	Pioneer W/C
135)	Red Bark Full Range
136)	Red Brush-Tex
137)	Red Brush-Tex Flash
138)	Red Smooth
139)	Red Smooth Full Range
140)	Red Smooth Iron Spot
141)	Red V/M
142)	Red V/M Full Range
143)	Red W/C Full Range
144)	Rose Mist
145)	Rustic Red
146)	Santa Fe R/T
147)	Santa Fe Smooth
148)	Santa Fe W/C
149)	Santa Fe W/C IS
150)	Sunset Clear W/C
151)	Sunset Flash R/T
152)	Sunset Flash Smooth
153)	Sunset Flash V/M
154)	Sunset Flash W/C
155)	Terra Cotta Bark
156)	Terra Cotta Red R/T
157)	Terra Cotta Red V/M
158)	Terra Cotta Red W/C
159)	University Blend Smooth
160)	University Blend Smooth Iron Spot
161)	University Blend V/M
162)	University Blend W/C
163)	University Blend W/C Iron Spot
164)	Woodsfield Blend
8.	8X8 Size (WxHxL): 3-5/8 x 7-5/8 x 7-5/8 inches (92 x 194 x 194 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 120 Red Rugg
5)	No. 1200 Monticello Blend
6)	No. 125 Cherry Bark
7)	No. 1252 Cardinal Blend
8)	No. 130 Red W/C
9)	No. 130-1 W/C
10)	No. 130-3 Mahogany W/C
11)	No. 130-6 Sorrell W/C
12)	No. 138 Red R/T
13)	No. 145 Red Vertex
14)	No. 145-3 Mahogany Vertex
15)	No. 145-6 Sorrel Vertex
16)	No. 1520 Blush Buff Sand Face
17)	No. 1546 Dark Blush Buff Vertex
18)	No. 1620 Red Sand Face
19)	No. 1625 Red Flash Sand Face
20)	No. 208 Smooth FR IS
21)	No. 245 Blush Buff Rugg
22)	No. 300 White Birch Bark
23)	No. 325 Walnut Bark
24)	No. 340 White W/C
25)	No. 340-1 W/C
26)	No. 345 White Vertex
27)	No. 360 White Rugg
28)	No. 425 Blush Buff Bark Blend
29)	No. 443 Lite Blush Buff W/C
30)	No. 445 Blush Buff W/C
31)	No. 446 Darker Blush Buff W/C
32)	No. 501 Cordovan W/C
33)	No. 520 Cordovan Sandface
34)	No. 525 Cordovan Rugg
35)	No. 545 Cordovan Vertex
36)	No. 610 Dark Red Smooth Iron Spot
37)	No. 615 Red Smooth Full Range Iron Spot
38)	No. 717 Dark Smooth Iron Spot
39)	No. 721 Dark Smooth Full Range Iron Spot
40)	No. 7210 Dark W/C Full Range Iron Spot
41)	No. 806 Gray And White Bark Blend
42)	No. 825 Medium Gray/Brown Bark Blend
43)	No. 923 Light Gray Bark
44)	No. 925 Gray Bark Blend
45)	No. 926 Dark Gray Bark
46)	49R Blend IS
47)	85/15 W/C
48)	85/15 Clear W/C
49)	938 Light Gray W/C
50)	940 Medium Gray W/C
51)	942 Dark Gray W/C
52)	938-1 Light Gray W/C
53)	940-1 Medium Gray W/C
54)	942-1 Dark Gray W/C
55)	Autumn Blend Clear W/C
56)	Autumn Blend R/T
57)	Autumn Blend Smooth
58)	Autumn Blend V/M
59)	Autumn Blend W/C
60)	Autumn Rose Clear W/C
61)	Autumn Rose R/T
62)	Autumn Rose Smooth
63)	Autumn Rose V/M
64)	Autumn Rose W/C
65)	Aztec Red
66)	Bordeaux
67)	Briarcliffe
68)	Buckskin
69)	Burgundy Blend
70)	BW 50 R/T
71)	BW 50 V/M
72)	BW 50 W/C
73)	Canyon Blend R/T Full Range
74)	Canyon Blend R/T Lite Flash
75)	Canyon R/T
76)	Charcoal Gray
77)	Chocolate R/T
78)	Chocolate R/T Full Range
79)	Chocolate Smooth
80)	Chocolate Smooth Full Range
81)	Chocolate W/C
82)	Chocolate W/C Full Range
83)	Cocoa
84)	Dark Red Flash W/C NB
85)	Dark Red Flash Smooth NB
86)	Dark Red Flash Bark
87)	Dark Red Flash V/M
88)	Dark Red Smooth
89)	Desert Brown Smooth
90)	Desert Brown W/C
91)	Desert Sage Smooth
92)	Desert Sage W/C
93)	Desert Tan Smooth
94)	Desert Tan W/C
95)	Harrison Range
96)	Harvest Blend
97)	Hoosier Blend
98)	Knox Blend
99)	Latrobe Blend W/C
100)	Lite Chocolate FL V/M (W.B.)
101)	Patent Black W/C
102)	Phoenix Red
103)	Pioneer Blend Smooth
104)	Pioneer Blend W/C
105)	Pioneer Blend W/C IS
106)	Pioneer W/C
107)	Red Bark Full Range
108)	Red Brush-Tex
109)	Red Brush-Tex Flash
110)	Red Smooth
111)	Red Smooth Full Range
112)	Red Smooth Iron Spot
113)	Red V/M
114)	Red V/M Full Range
115)	Red W/C Full Range
116)	Rustic Red
117)	Santa Fe R/T
118)	Santa Fe Smooth
119)	Santa Fe W/C
120)	Santa Fe W/C IS
121)	Sunset Clear W/C
122)	Sunset Flash R/T
123)	Sunset Flash Smooth
124)	Sunset Flash V/M
125)	Sunset Flash W/C
126)	Terra Cotta Bark
127)	Terra Cotta Red R/T
128)	Terra Cotta Red V/M
129)	Terra Cotta Red W/C
130)	Woodsfield Blend
9.	Meridian Size(WxHxL): 3-5/8 x 3-5/8 x 15-5/8 inches (92 x 92 x 397 mm).
a.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBS.
b.	Face Brick: ASTM C 216 Grade: SW Type: FBX.
c.	Colors:
1)	As selected by the Architect from the range available within the allowance specified.
2)	No. 41 W/C
3)	No. 41 Smooth
4)	No. 130-1 W/C
5)	No. 340-1 W/C
6)	85/15 W/C
7)	85/15 Clear W/C
8)	938-1 Light Gray W/C
9)	940-1 Medium Gray W/C
10)	942-1 Dark Gray W/C
11)	Autumn Blend Clear W/C
12)	Autumn Blend Smooth ES
13)	Autumn Blend W/C ES
14)	Autumn Rose Smooth ES
15)	Autumn Rose W/C ES
16)	Briarcliffe
17)	Buckskin
18)	Burgundy Blend
19)	BW 50 W/C
20)	Charcoal Gray
21)	Chocolate Smooth
22)	Chocolate Smooth Full Range ES
23)	Chocolate W/C
24)	Chocolate W/C Full Range ES
25)	Cocoa
26)	Colonial Brown
27)	Dark Red Flash W/C NB
28)	Dark Red Flash Smooth NB
29)	Dark Red Flash V/M
30)	Dark Red Smooth ES
31)	Eau Claire
32)	Frisco Blend
33)	Harrison Range
34)	Hoosier Blend
35)	Knox Blend
36)	Latrobe Blend W/C
37)	Mohican Blend
38)	Monroe Blend
39)	Olde Harvard Smooth
40)	Olde Windsor
41)	Pioneer Blend Smooth ES
42)	Pioneer Blend W/C ES
43)	Pioneer W/C
44)	Red Smooth
45)	Red Smooth Full Range ES
46)	Red W/C Full Range ES
47)	Rose Mist
48)	Rustic Red
49)	Santa Fe Smooth ES
50)	Santa Fe W/C ES
51)	Sunset Clear W/C
52)	Sunset Flash Smooth ES
53)	Sunset Flash W/C ES
54)	Terra Cotta Red W/C
55)	University Blend Smooth
56)	University Blend W/C
57)	Woodsfield Blend
B.	Building Brick: ASTM C 62: Solid units.
1.	Grade NW for interior and backup areas.
2.	SW when in contact with earth.
3.	MW exterior and backup areas.
C.	Fire Brick: ASTM C 1261.
2.3	ACCESSORIES
A.	Reinforcing Bars:
1.	Billet Steel Deformed Bars: ASTM A 615.
2.	Rail Steel Deformed Bars: ASTM A 616 or A 996.
3.	Axle Steel Deformed Bars: ASTM A 617 or A 996.
4.	Epoxy Coated Billet Steel: ASTM A 615 and ASTM A 775.
B.	Corrugated Ties: ASTM A 1008, 20 Gage, Width: __________ inch, length: ___________ inches, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
C.	Truss Joint Reinforcement: ASTM A 82 (ASTM A 666), Size________, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
D.	Ladder Joint Reinforcement: ASTM A 82 (ASTM A 666), Size________, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
E.	Wire Wall Ties: ASTM A 82, Wire Size: ________, Shape: ________, Length: ________ inches, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
F.	Dovetail Anchors: ASTM A 1008, Gage: ______, Length: _______ inches, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
G.	Anchors:
1.	Plate Bent Bar Anchors: ASTM A 36, Diameter: ________inch, Length: ________ inches, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
2.	Plate Header Bar Anchors: ASTM A 36, Diameter: ________ inch, Length: ________ inches, Galvanized: ASTM A 153, Class B-2.
H.	Flashing:
1.	Copper: ASTM B 370, 5 oz.
2.	Copper: ASTM B 370, 7 oz.
3.	Stainless Steel: ASTM A 666, Grade_______, Type 304.
4.	Plastic: PVC, 30 mils (0.75 mm) thick.
5.	Combinations:
a.	Plastic/Copper: 5 oz.
b.	Cooper/Fabric: 5 oz.
c.	Asphalt-Coated Copper: 5 oz.
d.	Plastic/Copper: 7 oz.
e.	Cooper/Fabric: 7 oz.
f.	Asphalt-Coated Copper: 7 oz.
I.	Preformed Control and Expansion Joints:
1.	Premolded Foam: ASTM D 1056, Type 2, Class A, Grade 1.
2.	Neoprene: ASTM D 1056, Type 2, Class A, Grade 1.
3.	Backer Rod: Extruded, Closed Cell Polyethylene.
J.	Weep holes:
1.	Rope Wicks: Cotton Sash Cord, 12 inches long with end laid in cavity.
2.	Plastic Tubes: 1/4 inch (6 mm) minimum inside diameter by 4 inches (102 mm) long.
3.	Aluminum Weep/Vents.
4.	Plastic Weep/Vents.
K.	Mortar and Grout: As specified in Section 04 05 13 - Masonry Mortaring.
L.	Nailing Strips: Specified in Section 06 11 00 - Wood Framing.
M.	Steel Lintels: Size as indicated on Drawings and as specified in Section 05 50 00 - Metal Fabrications.
N.	Concentrated Acidic Cleaner: To remove excess mortar smears, construction dirt, vanadium, manganese and other metallic stains from color sensitive brick and mortar surfaces.
1.	Approved Products: Sure Klean Vana Trol, PROSOCO, Inc.; Lawrence, KS; 800-255-4255; www.prosoco.com.
PART 3    EXECUTION
3.1	EXAMINATION
A.	Do not begin installation until substrates have been properly prepared.
B.	Verify items provided by other sections of work are properly sized and located.
C.	Verify built-in items are in proper location, and ready for roughing into masonry work.
D.	If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.
3.2	PREPARATION
A.	Clean surfaces thoroughly prior to installation.
B.	Direct and coordinate placement of metal anchors supplied to other sections.
C.	Furnish temporary bracing during installation of masonry work. Maintain in place until building structure provides permanent support.
D.	Prepare surfaces using the methods recommended by the manufacturer for achieving the best result for the substrate under the project conditions.
E.	Proceed with installation only after unsatisfactory conditions have been corrected.
3.3	INSTALLATION
A.	Co comply with ANSI A41.1 Building Code Requirements for Masonry, ANSI A41.2 Building Code Requirements for Reinforced Masonry or equivalent sections of the applicable Code.
1.	Establish lines, levels, and coursing indicated. Protect from displacement.
2.	Maintain masonry courses to uniform dimension. Form bed and head joints of uniform thickness.
3.	Coursing of Brick Units: Lay masonry in bond pattern as indicated on Drawings
4.	Do not shift or tap masonry units after mortar has achieved initial set. Where adjustment is required, remove mortar, and replace.
5.	Perform job site cutting of masonry units with proper tools to assure straight, clean, unchipped edges. Prevent broken masonry unit corners or edges.
6.	Isolate masonry from vertical structural framing members with movement joint as indicated on Drawings.
7.	Isolate top of masonry from horizontal structural framing members and slabs or decks with compressible joint filler.
B.	Tooling and Pointing:
1.	Joint Profile: Tool mortar joints to a concave appearance.
2.	Joint Profile: Tool mortar joints to a concave V-shaped appearance.
3.	Joint Profile: Tool mortar joints to a concave grapevine appearance.
4.	Tool exposed joints when "thumb-print" hard.
5.	Flush cut all joints not tooled.
6.	When pointing, rake mortar joints to a depth of not less than 1/2 inch (12 mm). Fill solidly with pointing mortar. Tool joints.
C.	Masonry Flashings:
1.	Clean surface of masonry from projections that might puncture flashing.
2.	Place through-wall flashing on bed of mortar.
3.	Cover flashing with mortar.
4.	Lap flashing a minimum of 6 inches (152 mm).
5.	Leave flashing project from face of wall approximately 1/4 inch (6 mm) to form a drip. Flashing shall be cut back to the face of the wall after inspection if the drip is deemed objectionable by Architect.
D.	Weeps:
1.	Provide weep holes in head joints of the first brick course immediately above flashing by placing weeps no more than 24 inches (610 mm) on center horizontally.
2.	Keep cavity free from mortar.
E.	Expansion and Control Joints: Provide where indicated on the Drawings.
1.	Keep clean from all mortar and debris.
2.	Install neoprene pre-molded foam pad.
3.	Install backer rod.
4.	Install sealant as specified in Section 07 90 00 - Joint Protection.
3.4	CLEANING
A.	General:
1.	Remove excess mortar and mortar smears as work progresses.
2.	Replace defective mortar. Match adjacent work.
3.	Use non-metallic tools in cleaning operations.
4.	Comply with the chemical cleaner manufacturer's recommendations for protecting adjacent building surfaces against damage from exposure to their products.
B.	Concentrated, Near Neutral pH Cleaner:
1.	Apply diluted cleaner to prewet masonry surfaces that comply with chemical cleaner manufacturer's written instructions; use low-pressure spray (50 psi max) or densely packed, soft-fibered masonry-washing brush methods. 
2.	Do not spray apply at pressures exceeding 50 psi. 
3.	Let chemical cleaner dwell for five (5) minutes, depending on absorption rate of masonry and dry conditions. Gently scrub heavily soiled areas with wooden scraper or piece of brick. Do not allow chemicals to remain on surface for periods longer than those indicated or recommended by chemical cleaner manufacturer.
4.	Rinse thoroughly with fresh water from bottom to top, removing all cleaning compound, free sand, loose material, and debris. 
3.5	PROTECTION OF FINISHED WORK
A.	Protect exposed external corners subject to damage.
B.	Protect base of walls from mud and mortar splatter.
C.	Protect masonry and other items built into masonry walls from mortar droppings and staining caused by mortar.
D.	Protect tops of masonry work with waterproof coverings secured in place without damaging masonry. Provide coverings where masonry is exposed to weather when work is not in progress.

END OF SECTION